(module CONNECTOR_HDMI-001S (layer F.Cu)
  (pad 1 smd rect (at -4.500 4.235) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 2 smd rect (at -4.000 4.235) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 3 smd rect (at -3.500 4.235) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 4 smd rect (at -3.000 4.235) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 5 smd rect (at -2.500 4.235) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 6 smd rect (at -2.000 4.235) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 7 smd rect (at -1.500 4.235) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 8 smd rect (at -1.000 4.235) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 9 smd rect (at -0.500 4.235) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 10 smd rect (at 0.000 4.235) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 11 smd rect (at 0.500 4.235) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 12 smd rect (at 1.000 4.235) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 13 smd rect (at 1.500 4.235) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 14 smd rect (at 2.000 4.235) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 15 smd rect (at 2.500 4.235) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 16 smd rect (at 3.000 4.235) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 17 smd rect (at 3.500 4.235) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 18 smd rect (at 4.000 4.235) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 19 smd rect (at 4.500 4.235) (size 0.300 2.600) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad S1 thru_hole oval (at -7.250 -2.485) (size 1.500 2.300) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill oval 0.900 1.600)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad S2 thru_hole oval (at 7.250 -2.485) (size 1.500 2.300) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill oval 0.900 1.600)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad S3 thru_hole oval (at -7.250 3.475) (size 1.500 3.400) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill oval 0.900 2.700)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad S4 thru_hole oval (at 7.250 3.475) (size 1.500 3.400) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill oval 0.900 2.700)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (fp_text reference REF** (at 0.000 0.000) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.200 1.200) (thickness 0.200)))
  )
  (fp_line (start -7.600 -6.175) (end 7.600 -6.175) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start 7.600 -6.175) (end 7.600 -3.935) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start 7.600 -1.035) (end 7.600 1.475) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start 7.600 5.475) (end 7.600 6.175) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start 7.600 6.175) (end -7.600 6.175) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start -7.600 -6.175) (end -7.600 -3.935) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start -7.600 -1.035) (end -7.600 1.475) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start -7.600 5.475) (end -7.600 6.175) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_circle (center 0.000 0.000) (end 0.000 0.500) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_line (start -0.700 0.000) (end 0.700 0.000) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_line (start 0.000 -0.700) (end 0.000 0.700) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_text value CONNECTOR_HDMI-001S (at 0.000 0.000 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.000 1.000) (thickness 0.100)))
  )
  (fp_text user REF** (at 0.000 0.000 0) hide (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.000 1.000) (thickness 0.100)))
  )
  (fp_line (start -7.500 -6.075) (end 7.500 -6.075) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_line (start 7.500 -6.075) (end 7.500 6.075) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_line (start 7.500 6.075) (end -7.500 6.075) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_line (start -7.500 6.075) (end -7.500 -6.075) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_line (start -8.250 -6.325) (end 8.250 -6.325) (layer F.CrtYd) (width 0.050))
  (fp_line (start 8.250 -6.325) (end 8.250 6.325) (layer F.CrtYd) (width 0.050))
  (fp_line (start 8.250 6.325) (end -8.250 6.325) (layer F.CrtYd) (width 0.050))
  (fp_line (start -8.250 6.325) (end -8.250 -6.325) (layer F.CrtYd) (width 0.050))
  (model CONNECTOR_HDMI-001S.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
    (rotate (xyz 0 0 0 ))
  )
)
