(module MECHANICAL_XKB_DSICXXLS (layer F.Cu)
  (attr smd)
  (pad NC1 smd rect (at -7.620 -4.650) (size 1.100 1.700) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad NC2 smd rect (at -5.080 -4.650) (size 1.100 1.700) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad NC3 smd rect (at -2.540 -4.650) (size 1.100 1.700) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad NC4 smd rect (at 0.000 -4.650) (size 1.100 1.700) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad NC5 smd rect (at 2.540 -4.650) (size 1.100 1.700) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad NC6 smd rect (at 5.080 -4.650) (size 1.100 1.700) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad NC7 smd rect (at 7.620 -4.650) (size 1.100 1.700) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad NC8 smd rect (at -7.620 4.650) (size 1.100 1.700) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad NC9 smd rect (at -5.080 4.650) (size 1.100 1.700) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad NC10 smd rect (at -2.540 4.650) (size 1.100 1.700) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad NC11 smd rect (at 0.000 4.650) (size 1.100 1.700) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad NC12 smd rect (at 2.540 4.650) (size 1.100 1.700) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad NC13 smd rect (at 5.080 4.650) (size 1.100 1.700) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad NC14 smd rect (at 7.620 4.650) (size 1.100 1.700) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (fp_text reference REF** (at 0.000 0.000) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.200 1.200) (thickness 0.200)))
  )
  (fp_line (start -8.990 -3.150) (end 8.990 -3.150) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start 8.990 -3.150) (end 8.990 3.150) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start 8.990 3.150) (end -8.990 3.150) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start -8.990 3.150) (end -8.990 -3.150) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_circle (center 0.000 0.000) (end 0.000 0.500) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_line (start -0.700 0.000) (end 0.700 0.000) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_line (start 0.000 -0.700) (end 0.000 0.700) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_text value MECHANICAL_XKB_DSICXXLS (at 0.000 0.000 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.000 1.000) (thickness 0.100)))
  )
  (fp_text user REF** (at 0.000 0.000 0) hide (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.000 1.000) (thickness 0.100)))
  )
  (fp_line (start -7.890 -3.050) (end 8.890 -3.050) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_line (start 8.890 -3.050) (end 8.890 3.050) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_line (start 8.890 3.050) (end -8.890 3.050) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_line (start -8.890 3.050) (end -8.890 -2.050) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_line (start -8.890 -2.050) (end -7.890 -3.050) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_line (start -9.140 -5.750) (end 9.140 -5.750) (layer F.CrtYd) (width 0.050))
  (fp_line (start 9.140 -5.750) (end 9.140 5.750) (layer F.CrtYd) (width 0.050))
  (fp_line (start 9.140 5.750) (end -9.140 5.750) (layer F.CrtYd) (width 0.050))
  (fp_line (start -9.140 5.750) (end -9.140 -5.750) (layer F.CrtYd) (width 0.050))
  (model MECHANICAL_XKB_DSICXXLS.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
    (rotate (xyz 0 0 0 ))
  )
)
