(module CONNECTOR_KF250-3.5-08P-1 (layer F.Cu)
  (pad 1 thru_hole circle (at -12.050 -3.800) (size 1.800 1.800) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill 1.200)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 3 thru_hole circle (at -5.050 -3.800) (size 1.800 1.800) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill 1.200)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 5 thru_hole circle (at 1.950 -3.800) (size 1.800 1.800) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill 1.200)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 7 thru_hole circle (at 8.950 -3.800) (size 1.800 1.800) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill 1.200)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 2 thru_hole circle (at -8.550 1.200) (size 1.800 1.800) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill 1.200)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 4 thru_hole circle (at -1.550 1.200) (size 1.800 1.800) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill 1.200)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 6 thru_hole circle (at 5.450 1.200) (size 1.800 1.800) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill 1.200)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 8 thru_hole circle (at 12.450 1.200) (size 1.800 1.800) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill 1.200)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (fp_text reference REF** (at 0.000 0.000) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.200 1.200) (thickness 0.200)))
  )
  (fp_line (start -14.950 -6.150) (end 14.950 -6.150) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start 14.950 -6.150) (end 14.950 6.150) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start 14.950 6.150) (end -14.950 6.150) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start -14.950 6.150) (end -14.950 -6.150) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_circle (center 0.000 0.000) (end 0.000 0.500) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_line (start -0.700 0.000) (end 0.700 0.000) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_line (start 0.000 -0.700) (end 0.000 0.700) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_text value CONNECTOR_KF250-3.5-08P-1 (at 0.000 0.000 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.000 1.000) (thickness 0.100)))
  )
  (fp_text user REF** (at 0.000 0.000 0) hide (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.000 1.000) (thickness 0.100)))
  )
  (fp_rect (start -14.850 -6.050) (end 14.850 6.050) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_rect (start -15.100 -6.300) (end 15.100 6.300) (layer F.CrtYd) (width 0.050))
  (model ../qeda.3dshapes/CONNECTOR_KF250-3.5-08P-1.step
    (at (xyz 0.2755905511811024 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
