(module CONNECTOR_HC-RJ45-5JA-1-5 (layer F.Cu)
  (pad 1 thru_hole circle (at 3.570 0.250) (size 1.400 1.400) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill 1.000)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.550 -1.530) (size 1.400 1.400) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill 1.000)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.530 0.250) (size 1.400 1.400) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill 1.000)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.510 -1.530) (size 1.400 1.400) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill 1.000)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 5 thru_hole circle (at -0.510 0.250) (size 1.400 1.400) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill 1.000)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 6 thru_hole circle (at -1.530 -1.530) (size 1.400 1.400) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill 1.000)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 7 thru_hole circle (at -2.550 0.250) (size 1.400 1.400) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill 1.000)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 8 thru_hole circle (at -3.570 -1.530) (size 1.400 1.400) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill 1.000)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 9 thru_hole circle (at 6.850 -6.400) (size 1.400 1.400) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill 1.000)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 10 thru_hole circle (at 4.570 -6.400) (size 1.400 1.400) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill 1.000)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 11 thru_hole circle (at -4.570 -6.400) (size 1.400 1.400) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill 1.000)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 12 thru_hole circle (at -6.850 -6.400) (size 1.400 1.400) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill 1.000)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad MH1 np_thru_hole circle (at 6.350 2.600) (size 3.000 3.000) (layers F.Mask B.Mask)
    (drill 3.000)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad MH2 np_thru_hole circle (at -6.350 2.600) (size 3.000 3.000) (layers F.Mask B.Mask)
    (drill 3.000)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (fp_text reference REF** (at 0.000 0.000) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.200 1.200) (thickness 0.200)))
  )
  (fp_line (start -8.050 -7.700) (end 8.050 -7.700) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start 8.050 -7.700) (end 8.050 0.800) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start 8.050 4.400) (end 8.050 7.700) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start 8.050 7.700) (end -8.050 7.700) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start -8.050 -7.700) (end -8.050 0.800) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start -8.050 4.400) (end -8.050 7.700) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_circle (center 0.000 0.000) (end 0.000 0.500) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_line (start -0.700 0.000) (end 0.700 0.000) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_line (start 0.000 -0.700) (end 0.000 0.700) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_text value CONNECTOR_HC-RJ45-5JA-1-5 (at 0.000 0.000 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.000 1.000) (thickness 0.100)))
  )
  (fp_text user REF** (at 0.000 0.000 0) hide (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.000 1.000) (thickness 0.100)))
  )
  (fp_rect (start -7.950 -7.600) (end 7.950 7.600) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_rect (start -8.200 -7.850) (end 8.200 7.850) (layer F.CrtYd) (width 0.050))
  (model ../qeda.3dshapes/CONNECTOR_HC-RJ45-5JA-1-5.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
