(module VREG_BXXXXS (layer F.Cu)
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.810 2.100) (size 1.400 1.400) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill 1.000)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.270 2.100) (size 1.400 1.400) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill 1.000)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.270 2.100) (size 1.400 1.400) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill 1.000)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.810 2.100) (size 1.400 1.400) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill 1.000)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (fp_text reference REF** (at 0.000 0.000) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.200 1.200) (thickness 0.200)))
  )
  (fp_line (start -5.900 -3.100) (end 5.900 -3.100) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start 5.900 -3.100) (end 5.900 3.100) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start 5.900 3.100) (end -5.900 3.100) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start -5.900 3.100) (end -5.900 -3.100) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_circle (center 0.000 0.000) (end 0.000 0.500) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_line (start -0.700 0.000) (end 0.700 0.000) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_line (start 0.000 -0.700) (end 0.000 0.700) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_text value VREG_BXXXXS (at 0.000 0.000 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.000 1.000) (thickness 0.100)))
  )
  (fp_text user REF** (at 0.000 0.000 0) hide (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.000 1.000) (thickness 0.100)))
  )
  (fp_rect (start -5.800 -3.000) (end 5.800 3.000) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_rect (start -6.050 -3.250) (end 6.050 3.250) (layer F.CrtYd) (width 0.050))
  (model ../qeda.3dshapes/VREG_BXXXXS.stp
    (at (xyz -0.2283464566929134 -0.11811023622047245 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0 ))
  )
)
