(module MECHANICAL_TS-1187A (layer F.Cu)
  (attr smd)
  (pad 1 smd rect (at -3.000 -1.875) (size 1.000 0.750) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 2 smd rect (at 3.000 -1.875) (size 1.000 0.750) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 3 smd rect (at -3.000 1.875) (size 1.000 0.750) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 4 smd rect (at 3.000 1.875) (size 1.000 0.750) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (fp_text reference REF** (at 0.000 0.000) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.200 1.200) (thickness 0.200)))
  )
  (fp_line (start -2.650 -2.650) (end 2.650 -2.650) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start 2.650 -1.200) (end 2.650 1.200) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start 2.650 2.650) (end -2.650 2.650) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start -2.650 -1.200) (end -2.650 1.200) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_circle (center 0.000 0.000) (end 0.000 0.500) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_line (start -0.700 0.000) (end 0.700 0.000) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_line (start 0.000 -0.700) (end 0.000 0.700) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_text value MECHANICAL_TS-1187A (at 0.000 0.000 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.000 1.000) (thickness 0.100)))
  )
  (fp_text user REF** (at 0.000 0.000 0) hide (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.000 1.000) (thickness 0.100)))
  )
  (fp_rect (start -2.550 -2.550) (end 2.550 2.550) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_rect (start -3.750 -2.800) (end 3.750 2.800) (layer F.CrtYd) (width 0.050))
  (model ../qeda.3dshapes/MECHANICAL_TS-1187A.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -90))
  )
)
