(module CONNECTOR_USB_2_MICRO-B_XKB_U254-051N (layer F.Cu)
  (pad 1 smd rect (at -1.300 -2.400) (size 0.400 1.400) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.025))
  (pad 2 smd rect (at -0.650 -2.400) (size 0.400 1.400) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.025))
  (pad 3 smd rect (at 0.000 -2.400) (size 0.400 1.400) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.025))
  (pad 4 smd rect (at 0.650 -2.400) (size 0.400 1.400) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.025))
  (pad 5 smd rect (at 1.300 -2.400) (size 0.400 1.400) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.025))
  (pad 6 thru_hole oval (at -3.575 -3.100) (size 1.050 1.850) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill oval 0.450 1.250)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 6 thru_hole oval (at 3.575 -3.100) (size 1.050 1.850) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill oval 0.450 1.250)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 6 thru_hole oval (at -3.575 0.550) (size 1.050 1.850) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill oval 0.450 1.250)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 6 thru_hole oval (at 3.575 0.550) (size 1.050 1.850) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill oval 0.450 1.250)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad MH1 np_thru_hole circle (at -2.000 -1.580) (size 0.650 0.650) (layers F.Mask B.Mask)
    (drill 0.650)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad MH2 np_thru_hole circle (at 2.000 -1.580) (size 0.650 0.650) (layers F.Mask B.Mask)
    (drill 0.650)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (fp_text reference REF** (at 0.000 0.000) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.200 1.200) (thickness 0.200)))
  )
  (fp_line (start -3.700 1.700) (end 3.700 1.700) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start -2.750 -3.400) (end 2.750 -3.400) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start 4.100 -1.875) (end 4.100 -0.675) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start 4.100 1.775) (end 4.100 3.400) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start 4.100 3.400) (end -4.100 3.400) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start -4.100 -1.875) (end -4.100 -0.675) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start -4.100 1.775) (end -4.100 3.400) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_circle (center 0.000 0.000) (end 0.000 0.500) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_line (start -0.700 0.000) (end 0.700 0.000) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_line (start 0.000 -0.700) (end 0.000 0.700) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_text value CONNECTOR_USB_2_MICRO-B_XKB_U254-051N (at 0.000 0.000 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.000 1.000) (thickness 0.100)))
  )
  (fp_text user REF** (at 0.000 0.000 0) hide (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.000 1.000) (thickness 0.100)))
  )
  (fp_rect (start -4.000 -3.300) (end 4.000 3.300) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_rect (start -4.350 -4.275) (end 4.350 3.550) (layer F.CrtYd) (width 0.050))
  (model ../qeda.3dshapes/CONNECTOR_USB_2_MICRO-B_XKB_U254-051N.step
    (at (xyz 0 -0.10629921259842522 0.003937007874015749))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
