(module CONNECTOR_U231-09XN-4BLRA00 (layer F.Cu)
  (pad 9 smd rect (at -4.000 -6.400) (size 0.700 1.600) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 1 smd rect (at -3.000 -6.400) (size 0.700 1.600) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 8 smd rect (at -2.000 -6.400) (size 0.700 1.600) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 2 smd rect (at -1.000 -6.400) (size 0.700 1.600) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 7 smd rect (at 0.000 -6.400) (size 0.700 1.600) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 3 smd rect (at 1.000 -6.400) (size 0.700 1.600) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 6 smd rect (at 2.000 -6.400) (size 0.700 1.600) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 4 smd rect (at 3.000 -6.400) (size 0.700 1.600) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 5 smd rect (at 4.000 -6.400) (size 0.700 1.600) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 10 thru_hole oval (at -6.400 -5.250) (size 1.000 2.900) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill oval 0.600 2.500)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad 10 thru_hole oval (at 6.400 -5.250) (size 1.000 2.900) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill oval 0.600 2.500)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (fp_text reference REF** (at 0.000 0.000) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.200 1.200) (thickness 0.200)))
  )
  (fp_line (start -6.650 -7.200) (end -4.650 -7.200) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start 4.650 -7.200) (end 6.650 -7.200) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start 6.650 -3.500) (end 6.650 7.200) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start 6.650 7.200) (end -6.650 7.200) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start -6.650 -3.500) (end -6.650 7.200) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_circle (center 0.000 0.000) (end 0.000 0.500) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_line (start -0.700 0.000) (end 0.700 0.000) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_line (start 0.000 -0.700) (end 0.000 0.700) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_text value CONNECTOR_U231-09XN-4BLRA00 (at 0.000 0.000 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.000 1.000) (thickness 0.100)))
  )
  (fp_text user REF** (at 0.000 0.000 90) hide (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.000 1.000) (thickness 0.100)))
  )
  (fp_rect (start -6.550 -7.100) (end 6.550 7.100) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_rect (start -7.150 -7.450) (end 7.150 7.350) (layer F.CrtYd) (width 0.050))
  (model ../qeda.3dshapes/CONNECTOR_U231-09XN-4BLRA00.step
    (at (xyz 0 0.015748031496062995 0.16141732283464566))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
