(module CONNECTOR_YUANDI_TYPE-602A-T3 (layer F.Cu)
  (attr smd)
  (pad B12 smd rect (at -2.750 -3.000) (size 0.800 1.400) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad A12 smd rect (at 2.750 -3.000) (size 0.800 1.400) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad B9 smd rect (at -1.520 -3.000) (size 0.800 1.400) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.010))
  (pad A9 smd rect (at 1.520 -3.000) (size 0.800 1.400) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.010))
  (pad A5 smd rect (at -0.500 -3.000) (size 0.800 1.400) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad B5 smd rect (at 0.500 -3.000) (size 0.800 1.400) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad S1 smd rect (at -4.945 -3.000) (size 1.950 1.200) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad S2 smd rect (at 4.945 -3.000) (size 1.950 1.200) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad S3 smd rect (at -4.945 0.600) (size 1.950 1.600) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad S4 smd rect (at 4.945 0.600) (size 1.950 1.600) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (fp_text reference REF** (at 0.000 0.000) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.200 1.200) (thickness 0.200)))
  )
  (fp_line (start -3.670 -3.500) (end -3.450 -3.500) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start 3.450 -3.500) (end 3.670 -3.500) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start 4.570 -2.100) (end 4.570 -0.500) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start 4.570 1.700) (end 4.570 3.500) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start 4.570 3.500) (end -4.570 3.500) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start -4.570 -2.100) (end -4.570 -0.500) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start -4.570 1.700) (end -4.570 3.500) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_circle (center 0.000 0.000) (end 0.000 0.500) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_line (start -0.700 0.000) (end 0.700 0.000) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_line (start 0.000 -0.700) (end 0.000 0.700) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_text value CONNECTOR_YUANDI_TYPE-602A-T3 (at 0.000 0.000 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.000 1.000) (thickness 0.100)))
  )
  (fp_text user REF** (at 0.000 0.000 0) hide (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.000 1.000) (thickness 0.100)))
  )
  (fp_rect (start -4.470 -3.400) (end 4.470 3.400) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_rect (start -6.170 -3.950) (end 6.170 3.650) (layer F.CrtYd) (width 0.050))
  (model ../qeda.3dshapes/CONNECTOR_YUANDI_TYPE-602A-T3.stp
    (at (xyz -0.17598425196850392 -0.13385826771653545 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0 ))
  )
)
