(module QFP50P900X900X160-48N (layer F.Cu)
  (attr smd)
  (pad 1 smd rect (at -4.250 -2.750) (size 1.525 0.300) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 2 smd rect (at -4.250 -2.250) (size 1.525 0.300) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 3 smd rect (at -4.250 -1.750) (size 1.525 0.300) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 4 smd rect (at -4.250 -1.250) (size 1.525 0.300) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 5 smd rect (at -4.250 -0.750) (size 1.525 0.300) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 6 smd rect (at -4.250 -0.250) (size 1.525 0.300) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 7 smd rect (at -4.250 0.250) (size 1.525 0.300) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 8 smd rect (at -4.250 0.750) (size 1.525 0.300) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 9 smd rect (at -4.250 1.250) (size 1.525 0.300) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 10 smd rect (at -4.250 1.750) (size 1.525 0.300) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 11 smd rect (at -4.250 2.250) (size 1.525 0.300) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 12 smd rect (at -4.250 2.750) (size 1.525 0.300) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 13 smd rect (at -2.750 4.250) (size 0.300 1.525) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 14 smd rect (at -2.250 4.250) (size 0.300 1.525) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 15 smd rect (at -1.750 4.250) (size 0.300 1.525) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 16 smd rect (at -1.250 4.250) (size 0.300 1.525) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 17 smd rect (at -0.750 4.250) (size 0.300 1.525) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 18 smd rect (at -0.250 4.250) (size 0.300 1.525) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 19 smd rect (at 0.250 4.250) (size 0.300 1.525) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 20 smd rect (at 0.750 4.250) (size 0.300 1.525) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 21 smd rect (at 1.250 4.250) (size 0.300 1.525) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 22 smd rect (at 1.750 4.250) (size 0.300 1.525) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 23 smd rect (at 2.250 4.250) (size 0.300 1.525) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 24 smd rect (at 2.750 4.250) (size 0.300 1.525) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 25 smd rect (at 4.250 2.750) (size 1.525 0.300) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 26 smd rect (at 4.250 2.250) (size 1.525 0.300) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 27 smd rect (at 4.250 1.750) (size 1.525 0.300) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 28 smd rect (at 4.250 1.250) (size 1.525 0.300) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 29 smd rect (at 4.250 0.750) (size 1.525 0.300) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 30 smd rect (at 4.250 0.250) (size 1.525 0.300) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 31 smd rect (at 4.250 -0.250) (size 1.525 0.300) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 32 smd rect (at 4.250 -0.750) (size 1.525 0.300) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 33 smd rect (at 4.250 -1.250) (size 1.525 0.300) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 34 smd rect (at 4.250 -1.750) (size 1.525 0.300) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 35 smd rect (at 4.250 -2.250) (size 1.525 0.300) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 36 smd rect (at 4.250 -2.750) (size 1.525 0.300) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 37 smd rect (at 2.750 -4.250) (size 0.300 1.525) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 38 smd rect (at 2.250 -4.250) (size 0.300 1.525) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 39 smd rect (at 1.750 -4.250) (size 0.300 1.525) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 40 smd rect (at 1.250 -4.250) (size 0.300 1.525) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 41 smd rect (at 0.750 -4.250) (size 0.300 1.525) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 42 smd rect (at 0.250 -4.250) (size 0.300 1.525) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 43 smd rect (at -0.250 -4.250) (size 0.300 1.525) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 44 smd rect (at -0.750 -4.250) (size 0.300 1.525) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 45 smd rect (at -1.250 -4.250) (size 0.300 1.525) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 46 smd rect (at -1.750 -4.250) (size 0.300 1.525) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 47 smd rect (at -2.250 -4.250) (size 0.300 1.525) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 48 smd rect (at -2.750 -4.250) (size 0.300 1.525) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (fp_text reference REF** (at 0.000 0.000) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.200 1.200) (thickness 0.200)))
  )
  (fp_line (start -3.600 -3.600) (end -3.200 -3.600) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start 3.200 -3.600) (end 3.600 -3.600) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start 3.600 -3.600) (end 3.600 -3.200) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start 3.600 3.200) (end 3.600 3.600) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start -3.600 3.600) (end -3.200 3.600) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start 3.200 3.600) (end 3.600 3.600) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start -3.600 -3.600) (end -3.600 -3.200) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start -3.600 3.200) (end -3.600 3.600) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start -3.600 -3.200) (end -5.313 -3.200) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start -5.313 -3.200) (end -5.313 -2.600) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_circle (center 0.000 0.000) (end 0.000 0.500) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_line (start -0.700 0.000) (end 0.700 0.000) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_line (start 0.000 -0.700) (end 0.000 0.700) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_text value QFP50P900X900X160-48N (at 0.000 0.000 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.000 1.000) (thickness 0.100)))
  )
  (fp_text user REF** (at 0.000 0.000 0) hide (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.000 1.000) (thickness 0.100)))
  )
  (fp_line (start -2.500 -3.500) (end 3.500 -3.500) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_line (start 3.500 -3.500) (end 3.500 3.500) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_line (start 3.500 3.500) (end -3.500 3.500) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_line (start -3.500 3.500) (end -3.500 -2.500) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_line (start -3.500 -2.500) (end -2.500 -3.500) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_line (start -5.263 -3.150) (end -3.750 -3.150) (layer F.CrtYd) (width 0.050))
  (fp_line (start -3.750 -3.150) (end -3.750 -3.750) (layer F.CrtYd) (width 0.050))
  (fp_line (start -3.750 -3.750) (end -3.150 -3.750) (layer F.CrtYd) (width 0.050))
  (fp_line (start -3.150 -3.750) (end -3.150 -5.263) (layer F.CrtYd) (width 0.050))
  (fp_line (start -3.150 -5.263) (end 3.150 -5.263) (layer F.CrtYd) (width 0.050))
  (fp_line (start 3.150 -5.263) (end 3.150 -3.750) (layer F.CrtYd) (width 0.050))
  (fp_line (start 3.150 -3.750) (end 3.750 -3.750) (layer F.CrtYd) (width 0.050))
  (fp_line (start 3.750 -3.750) (end 3.750 -3.150) (layer F.CrtYd) (width 0.050))
  (fp_line (start 3.750 -3.150) (end 5.263 -3.150) (layer F.CrtYd) (width 0.050))
  (fp_line (start 5.263 -3.150) (end 5.263 3.150) (layer F.CrtYd) (width 0.050))
  (fp_line (start 5.263 3.150) (end 3.750 3.150) (layer F.CrtYd) (width 0.050))
  (fp_line (start 3.750 3.150) (end 3.750 3.750) (layer F.CrtYd) (width 0.050))
  (fp_line (start 3.750 3.750) (end 3.150 3.750) (layer F.CrtYd) (width 0.050))
  (fp_line (start 3.150 3.750) (end 3.150 5.263) (layer F.CrtYd) (width 0.050))
  (fp_line (start 3.150 5.263) (end -3.150 5.263) (layer F.CrtYd) (width 0.050))
  (fp_line (start -3.150 5.263) (end -3.150 3.750) (layer F.CrtYd) (width 0.050))
  (fp_line (start -3.150 3.750) (end -3.750 3.750) (layer F.CrtYd) (width 0.050))
  (fp_line (start -3.750 3.750) (end -3.750 3.150) (layer F.CrtYd) (width 0.050))
  (fp_line (start -3.750 3.150) (end -5.263 3.150) (layer F.CrtYd) (width 0.050))
  (fp_line (start -5.263 3.150) (end -5.263 -3.150) (layer F.CrtYd) (width 0.050))
  (model ../qeda.3dshapes/QFP50P900X900X160-48N.stp
    (at (xyz -0.1377952755905512 -0.1377952755905512 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0 ))
  )
)
