(module CONNECTOR_XKB_U262-24XN-4BV60 (layer F.Cu)
  (pad A1 smd rect (at -2.750 -3.730) (size 0.300 0.900) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad A2 smd rect (at -2.250 -3.730) (size 0.300 0.900) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad A3 smd rect (at -1.750 -3.730) (size 0.300 0.900) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad A4 smd rect (at -1.250 -3.730) (size 0.300 0.900) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad A5 smd rect (at -0.750 -3.730) (size 0.300 0.900) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad A6 smd rect (at -0.250 -3.730) (size 0.300 0.900) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad A7 smd rect (at 0.250 -3.730) (size 0.300 0.900) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad A8 smd rect (at 0.750 -3.730) (size 0.300 0.900) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad A9 smd rect (at 1.250 -3.730) (size 0.300 0.900) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad A10 smd rect (at 1.750 -3.730) (size 0.300 0.900) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad A11 smd rect (at 2.250 -3.730) (size 0.300 0.900) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad A12 smd rect (at 2.750 -3.730) (size 0.300 0.900) (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad B1 thru_hole circle (at 2.800 -2.520) (size 0.660 0.660) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill 0.400)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad B2 thru_hole circle (at 2.400 -1.820) (size 0.660 0.660) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill 0.400)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad B3 thru_hole circle (at 1.600 -1.820) (size 0.660 0.660) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill 0.400)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad B4 thru_hole circle (at 1.200 -2.520) (size 0.660 0.660) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill 0.400)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad B5 thru_hole circle (at 0.800 -1.820) (size 0.660 0.660) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill 0.400)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad B6 thru_hole circle (at 0.400 -2.520) (size 0.660 0.660) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill 0.400)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad B7 thru_hole circle (at -0.400 -2.520) (size 0.660 0.660) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill 0.400)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad B8 thru_hole circle (at -0.800 -1.820) (size 0.660 0.660) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill 0.400)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad B9 thru_hole circle (at -1.200 -2.520) (size 0.660 0.660) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill 0.400)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad B10 thru_hole circle (at -1.600 -1.820) (size 0.660 0.660) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill 0.400)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad B11 thru_hole circle (at -2.400 -1.820) (size 0.660 0.660) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill 0.400)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad B12 thru_hole circle (at -2.800 -2.520) (size 0.660 0.660) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill 0.400)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad S1 thru_hole oval (at -4.125 -1.920) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill oval 0.500 1.100)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad S1 thru_hole oval (at 4.125 -1.920) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill oval 0.500 1.100)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad S1 thru_hole oval (at -4.500 2.470) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill oval 0.500 1.100)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad S1 thru_hole oval (at 4.500 2.470) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Mask *.Cu B.Cu B.Mask)
    (drill oval 0.500 1.100)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad MH1 np_thru_hole circle (at -3.600 -3.170) (size 0.750 0.750) (layers F.Mask B.Mask)
    (drill 0.750)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (pad MH2 np_thru_hole circle (at 3.600 -3.170) (size 0.750 0.750) (layers F.Mask B.Mask)
    (drill 0.750)
    (solder_mask_margin 0.050))
  (fp_text reference REF** (at 0.000 0.000) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.200 1.200) (thickness 0.200)))
  )
  (fp_line (start -5.050 -5.100) (end 5.050 -5.100) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start 5.050 -5.100) (end 5.050 1.420) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start 5.050 3.520) (end 5.050 5.100) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start 5.050 5.100) (end -5.050 5.100) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start -5.050 -5.100) (end -5.050 1.420) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_line (start -5.050 3.520) (end -5.050 5.100) (layer F.SilkS) (width 0.200))
  (fp_circle (center 0.000 0.000) (end 0.000 0.500) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_line (start -0.700 0.000) (end 0.700 0.000) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_line (start 0.000 -0.700) (end 0.000 0.700) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_text value CONNECTOR_XKB_U262-24XN-4BV60 (at 0.000 0.000 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.000 1.000) (thickness 0.100)))
  )
  (fp_text user REF** (at 0.000 0.000 90) hide (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.000 1.000) (thickness 0.100)))
  )
  (fp_rect (start -4.950 -5.000) (end 4.950 5.000) (layer F.Fab) (width 0.100))
  (fp_rect (start -5.200 -5.250) (end 5.200 5.250) (layer F.CrtYd) (width 0.050))
  (model ../qeda.3dshapes/CONNECTOR_XKB_U262-24XN-4BV60.step
    (at (xyz 0 0.04921259842519685 0.06771653543307087))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
